붙임 1		벼 마른논 써레질 재배기술

◈ (마른논 써레질) 논이 마른 상태에서 흙을 부수고 흙 고르기 작업을 한 후 담수하여 이앙 또는 직파하는 재배기술

□ 농업인은 농번기 써레질 절감으로 노동력 분산과 농업환경 부담 최소화

	비점오염원 경감 부유물질 96%↓ 총 인 86%↓		에너지 저감 농기계 CO2 발생량 17.7%↓		온실가스 저감 메탄가스 14.0%↓
‘농업환경 보전 프로그램’ 활동 기술로 등록(‘24년) * 활동단가 3만원/10a		‘저탄소 농산물 인증제’ 저탄소 농업기술로 등록(‘25년) *농기계 에너지 절감 기술		2년간 4지역 평균 (경기, 전북, 전남, 경남)

□ 마른논 써레질 작업과정

○ 무논 써레질: 경운 → 담수 → (초벌) 로터리 → (재벌) 로터리 → 써레질 → 이앙

○ 마른논 써레질: 경운 → 마른논 로터리 → 레이저 또는 GPS 균평 → 담수 → 이앙

□ 무논 써레질과 마른논 써레질 비교

무논 써레질		마른논 써레질
	· 토양 단립구조 · 산소 및 배수불량 · 토양 환원 촉진 · 비점오염 증가 · 메탄가스 증가		· 토양 하층 입단구조 · 산소 및 배수 양호 · 토양 환원 억제 · 비점오염 감소 · 메탄가스 발생 완화 · 연료 소비량 감소

<그림 출처. Kaneta, 2019>

붙임 2		벼 마른논 써레질 재배 기술 효과

□ 농기계 이산화탄소 발생량 및 메탄 발생량 비교

○ 무논 써레질 대비 마른논 써레질이 농기계 작업할 때 CO2 배출량 17.7%(무논 써레질 68.27 kgCO2/10a, 마른논 써레질 58.02) 감소

○ 논에서 발생하는 메탄가스는 무논 써레질 대비 마른논 써레질이 14.0% 감소

<마른논 써레질과 무논 써레질 농작업 에너지 비교>	<마른논 써레질과 무논 써레질 메탄가스 비교>

□ 농번기(이앙기, 5~6월) 논에서 유출되는 비점오염원 비교

○ 무논 써레질 대비 마른논 써레질이 부유물질 96%, 총인 86% 경감

<무논 써레질과 마른논 써레질 수질 비교>	<무논 써레질과 마른논 써레질 수질 비교>

단위(mg/L)

처리	탁도	부유물질	전질소	총인	화학적 산소요구량	생물학적 산소요구량	총유기탄소
무논써레	788.6	3875.3	21.0	3.7	108.4	36.8	15.6
마른논써레	74.9	137.6	6.0	0.5	15.4	6.4	7.7
증감률(%)	-90.5	-96.4	-71.4	-86.5	-85.8	-82.6	-50.6

붙임 3		ICT 논 물관리 이행 확인 계측기

□ 논 물관리 이행 확인 계측기 사양

○ ICT 기술(통신+영상+수위) 기반으로 물관리 이행 확인 증빙 방법 개선

	【 계측기 사양 】
▪(기능) 통신(LTE 라우터), 수위센서(정전용량식), 카메라(1920×1080), 전력(태양광 충전) ▪(측정) 1일 2회(오전·오후), 수위센서 1cm 간격(범위: 지하 –20cm∼지상 10) ▪(가격) 개당 30만원(통신비 포함) ▪(내구성) 방수등급(IP67 완전방수), 내구연한(3년), 환경온도(0℃∼50℃) ※ 특허출원: 10-2024-0186429(논 수위 및 영상 수집을 통한 저탄소 논물관리 이행 확인 장치)

○ 중간물떼기 시작 전 배수물꼬 쪽에 이행확인 계측기를 설치하여 측정된 값은 서버에 자동 저장되어 실시간으로 이행확인을 모니터링

<논 물관리 이행 확인 계측기 작동 프로세스>

카메라
해상도	1920*1080
촬영각도	1170도
수위 센서
방식	정전용량식
해상도	1cm 단위(측정 범위 -20∼15cm)
배터리
종류	리튬이온베터리(태양광 충전)
전압	7.2V(5000mAh)
네트워크
통신레벨	LTE Cat.M1
분류	LTE 라우터 모듈

<논 물관리 이행 확인 계측기 사양>

붙임 4		다중물떼기와 온실가스 감축 효과

□ 다중물떼기란?

○ ‘다중물떼기(Multiple Aeration)’란 벼 생육기간 중 중간물떼기 후에 작은 물떼기를 2회 이상 반복하는 물관리 기술임

○ 국가 저탄소 농업프로그램에 등록된 논물관리 기술은 ‘중간물떼기’와 ‘논물 얕게 걸러대기’이며, ‘다중물떼기’는 최근 개발된 신기술임

< 물관리 모형 비교>

물관리 방법

분얼기

무효분얼기

생식생장기

출수

등숙기

(6상)

(6월상~하순)

(6월하~7월중)

(7월하순~8월중순)

8중순

8하순~9하순

1

상시담수

담수

완전

물떼

기

2

중간물떼기

이

담수

중간물떼기

담수

3

중간물떼기+얕게걸러대기

앙

담수

〃

얕게 걸러대기(4회 이상)

4

다중물떼기

담수

〃

(2주간)

5일

(7월하)

5일

(8월하)

※

	담수표시		물떼기 등

※ 얕게 걸러대기는 2~3cm 얕게 관수하고 자연 감소로 논을 말리는 방법이지만, 다중물떼기는 작은 물떼기(강제배수)로 논을 말리므로 강우를 피해 원하는 시기에 바로 물떼기 효과를 낼 수 있음

※ 다중물떼기의 추가물떼기(생식생장기 1회, 등숙기 1회)는 일기예보를 보고 당기거나 미룰 수 있음

□ 다중물떼기 방법

○ 다중물떼기는 중간물떼기(2주)를 실시한 이후 출수 이전과 이후 각 1회씩 추가로 작은물떼기(강제배수, 5일 정도)를 실시하는 물관리 방법임

* 중간물떼기는 유효분얼이 끝나는 시기(6월 하순)에 바로 시작하여 2주간 실시

* 작은물떼기는 중간물떼기 이후 출수 이전(7월 하순)과 출수 이후(8월 하순)에 5일 동안 강제배수 실시

□ 다중물떼기의 온실가스 감축 효과

○ 2년간('24~'25) 시험한 결과 - 다중물떼기 기술의 메탄가스 감축효과는상시담수 재배와 비교하여 △44%로, 중간물떼기(△21%)보다 효과가 컸음 - 저탄소 논 물관리 기술로 가능성이 확인됨	<물관리별 메탄배출량 비교>

붙임 5		묻고 답하기

Q1		마른논 써레질 작업 과정을 설명해 주세요.

○ ‘벼 마른논 써레질’ 재배 기술은 모내기(농번기) 전 논에 오랜 기간 물을 대고 써레질을 반복하던 기존 방식과 달리, 물 대기 전 마른 상태에서 흙을 부수고(로터리) 고르는(평탄) 작업을 한 후 물을 대고 이앙 또는 직파하는 방식으로서 모내기 전 작업 과정을 줄이는 기술입니다.

* (관행, 무논 써레질) 경운 → 담수 → 초벌 로터리 → 재벌 로터리 → 써레질 → 모내기

* (마른논 써레질) 경운 → 마른 로터리 → 균평 → 담수 → 모내기

Q2		벼 마른논 써레질 재배 시 이점은 무엇인가요?

○ 농번기 농기계 작업을 줄임으로써 연료량과 이산화탄소 발생량을 줄일 수 있으므로 ‘저탄소 농산물 인증제’의 저탄소 농업기술로 등록됐습니다.

* 관행 무논 써레질 대비 마른논 써레질은 에너지 사용량 17.7% 감축

* 관행 무논 써레질 대비 마른논 써레질은 연료 사용량 4L/10a 절감

○ 논에 물을 댄 상태에서 하는 농기계 작업이 많을수록 토양 경반층 형성과 토양 환원이 촉진되므로 메탄가스 발생이 증가하지만, 벼 마른논 써레질은 이러한 작업을 생략했기 때문에 메탄가스 발생량을 감축할 수 있습니다.

* 2년(’24∼’25)간 4지역(경기, 전북, 전남, 경남) 분석 결과, 메탄가스 14.0% 감소

○ 또한 물속에서 흙을 교란하지 않고 농작업을 실시하므로 하천으로 유입되는 농업 비점오염원을 줄일 수 있습니다.

* 무논 써레질(관행) 대비 마른논 써레질은 부유물질 96%, 총인 86% 경감

Q3		벼 마른논 써레질 재배 시 쌀 수량과 품질은 차이가 없나요?

○ 2년(’24∼’25) 동안 경기, 전북, 전남, 경남, 충남(1년)에서 벼 마른논 써레질 재배의 수량과 품질을 무논 써레질과 비교·분석한 결과, 쌀 수량은 무논 써레질 대비 2.8% 높았으나 통계적으로 차이가 없었고, 쌀 단백질 함량과 품질에서도 차이가 없었습니다.

Q4		마른논 써레질 재배 기술 이행 시 혜택이 있나요?

○ ‘벼 마른논 써레질 재배’ 기술은 2024년 농림축산식품부 ‘농업환경 보전 프로그램’에 ‘토양침식 양분 유출 방지 기술’로, 2025년 ‘저탄소 농산물 인증제’의 저탄소 농업기술로 신규 등록됐습니다.

○ ‘농업환경 보전 프로그램’에서 마른논 써레질로 재배하였을 때 10아르(a)당 3만 원을 활동단가로 지원하고 있습니다. 또한 벼농사 시 마른논 써레질 재배를 하게 되면 ‘저탄소 농산물 인증 마크’를 부여받을 수 있습니다.

Q5		다중물떼기(Multiple Aeration)란 무엇인가요?

○ ‘다중물떼기’란 벼 생육기간 중 중간물떼기(1회) 후에 작은물떼기(강제배수)를 추가로 2회 반복하는 물관리 기술입니다.

○ ‘다중물떼기’는 중간물떼기(6월 하순, 2주)를 하고 난 이후 추가로 5일가량의 작은물떼기(강제배수)를 출수 이전(7월 하순)과 이후(8월 하순)에 각각 1회씩 실시합니다. 중간물떼기는 유효분얼이 끝나는 시기(6월 하순)에 2주 동안 실시하며, 이후 3주 정도 담수하고 강제 배수하여 5일 동안 유지하는 작은물떼기를 2회 실시합니다.

Q6		다중물떼기의 온실가스 저감효과를 설명해 주세요.

○ 2년(’24∼’25)간 ‘다중물떼기’를 시험한 결과, 상시 담수 대비 메탄가스 감축 효과는 △44%로, ‘중간물떼기’(△21%)보다 효과가 커서 저탄소 논 물관리 기술로 가능성을 확인했습니다.

Q7		논 물관리 이행확인 계측기 개발 배경과 계측 방법을 설명해주세요.

○ 기존 ‘저탄소 농업프로그램’의 논 물관리 이행 증빙 방식은 농업인이 직접 사진을 찍어서 이행 활동 증빙 시스템에 제출해야 활동비가 지급되므로 농업인의 추가 노동이 소요될 뿐만 아니라 이행 증빙에 대한 정확성도 낮고, 현장 이행 점검을 위한 사업관리 기관의 행정비용도 발생했습니다.

○ 이러한 현장 문제를 개선하기 위해 ICT 기술(통신+영상+수위) 기반의 논 물관리 이행 확인 계측기를 개발했습니다.

○ 논 물관리 이행 확인 계측기를 중간물떼기 시작 전에 배수 물꼬 쪽에 설치하면, 1일 2회(오전, 오후) 논 사진과 논물 수위 센서 측정값이 서버로 저장되어 실시간으로 논 물관리 이행을 확인할 수 있습니다.

○ 따라서 농업인은 계측기만 논에 설치하면 자동으로 논 물관리 이행 증빙을 할 수 있어 다른 영농 활동에 집중할 수 있습니다.

Q8		벼 저탄소 재배기술의 보급 현황과 확대 계획을 알려 주세요.

○ ‘벼 마른논 써레질’은 농진청 시범사업을 통해 올해 경기 화성, 파주 등 전국 12개소 약 60ha와 전라남도 자체 시범사업으로 6개소 60ha 등 전국 120ha 이상에 보급됐으며, 내년에도 농촌진흥청 신기술 시범사업 5개소 약 100ha와 지방정부 자체 시범사업을 통해 보급을 확대할 계획입니다.

○ ‘ICT 논 물관리 이행 확인 계측기’는 올해 농림축산식품부 ‘저탄소 농업프로그램’ 시범사업에 약 300대 이상 보급됐으며, 내년에는 농촌진흥청 ‘신기술 시범사업’ 및 농림축산식품부의 ‘저탄소 농업프로그램’과 연계해 보급을 확대할 예정입니다.

○ ‘다중물떼기’는 기존 저탄소 논 물관리 기술인 ‘중간물떼기’와 ‘얕게 걸러대기’와 더불어 새로운 탄소 감축 재배기술로서 현장실증 연구를 거친 후 ‘저탄소 농산물 인증제’와 연계하여 보급할 예정입니다.

○ 향후에는 벼 저탄소 재배기술(‘벼 마른논 써레질’, ‘다중물떼기’, ‘ICT 논 물관리 이행 확인 계측기’)을 2~3개 패키지화하여 현장 보급을 확대할 계획입니다.